|  |
| --- |
| Vérification visuelles |
|  | OK | NOK | NON CONCERNÉ | COMMENTAIRE |
| Niveau de l’huile hydraulique |  |  |  |  |
| Vérification l’usure des talons des fourches  |  |  |  |  |
| Vérifier le réseau hydraulique  |  |  |  |  |
| Etat des fourches  |  |  |  |  |
| Condition des pneus |  |  |  |  |
| Vérifier la solidité du protège conducteur et du châssis  |  |  |  |  |
| Extincteur |  |  |  |  |
| Vérifier les chaines  |  |  |  |  |
| La présence du manuel d’utilisation le rapport de vérification périodique et l’attestation de conformité  |  |  |  |  |
| Vérifications en fonctionnement |
| Avertisseur (Klaxon) |  |  |  |  |
| Direction |  |  |  |  |
| Freins  |  |  |  |  |
| Commandes hydraulique |  |  |  |  |
| Système de levage  |  |  |  |  |
| Système d’inclinaison  |  |  |  |  |
| Ajustement de fourche |  |  |  |  |
| Vérifier les pédales  |  |  |  |  |
| Numéro de Chariot |  | Date |  |
| Cariste |  | Visa |  |