|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification visuelles | | | | | | |
|  | OK | NOK | NON CONCERNÉ | | COMMENTAIRE | |
| Niveau de l’huile hydraulique |  |  |  | |  | |
| Vérification l’usure des talons des fourches |  |  |  | |  | |
| Vérifier le réseau hydraulique |  |  |  | |  | |
| Etat des fourches |  |  |  | |  | |
| Condition des pneus |  |  |  | |  | |
| Vérifier la solidité du protège conducteur et du châssis |  |  |  | |  | |
| Extincteur |  |  |  | |  | |
| Vérifier les chaines |  |  |  | |  | |
| La présence du manuel d’utilisation le rapport de vérification périodique et l’attestation de conformité |  |  |  | |  | |
| Vérifications en fonctionnement | | | | | | |
| Avertisseur (Klaxon) |  |  |  | |  | |
| Direction |  |  |  | |  | |
| Freins |  |  |  | |  | |
| Commandes hydraulique |  |  |  | |  | |
| Système de levage |  |  |  | |  | |
| Système d’inclinaison |  |  |  | |  | |
| Ajustement de fourche |  |  |  | |  | |
| Vérifier les pédales |  |  |  | |  | |
| Numéro de Chariot |  | | | Date | |  |
| Cariste |  | | | Visa | |  |